[bookmark: _GoBack]附件5
各类别乙级资质主要检测项目与参数及必须依据的标准方法清单
一、岩土工程类27项
	项目/参数
	必须依据的标准名称及编号（含年号）
	备注

	序号
	名称
	
	

	（一）土工指标检测12项

	1
	含水率
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	烘干法、酒精燃烧法为必选方法

	2
	比重
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	比重瓶法、浮称法、虹吸筒法为必选方法

	3
	密度
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	环刀法、蜡封法为必选方法

	4
	颗粒级配
（颗粒分析）
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	筛析法、密度计法为必选方法

	5
	相对密度
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	漏斗法和量筒法（最小干密度试验）、振动锤击法（最大干密度试验）、表面振动法（粗颗粒土的相对密度试验）为必选方法

	6
	最大干密度
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	

	7
	最优含水率
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	

	8
	渗透系数
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法为必选方法

	9
	渗透临界
坡降
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	粗颗粒土渗透变形试验法为必选方法

	10
	直剪强度
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验为必选方法

	11
	液限
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	液塑限联合测定法为必选方法

	12
	塑限
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	液塑限联合测定法为必选方法

	（二）岩石（体）指标检测5项

	13
	块体密度
	水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020
	量积法、水中称量法、密封法为必选方法

	14
	含水率
	水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020
	

	15
	单轴抗压
强度
	水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020
	

	16
	弹性模量
	水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020
	岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法4种方法中任意1种

	17
	变形模量
	水利水电工程岩石试验规程SL/T 264—2020
	岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法、岩体隧洞液压枕径向加压法、岩体隧洞水压法6种方法中至少1种

	（三）地基处理工程检测4项

	18
	原位密度
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	环刀法、灌砂法、灌水法为必选方法

	19
	标准贯入
击数
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	

	20
	地基承载力
	水利水电工程岩石试验规程SL 264—2020
	

	
	
	土工试验方法标准 GB/T 50123—2019
	浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验为必选方法

	
	
	建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012
	处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验为必选方法

	21
	单桩承载力
	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014
	竖向抗压静载试验、竖向抗拔静载试验、水平静载试验、高应变法为必选方法

	（四）土工合成材料检测6项

	22
	单位面积
质量
	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
	

	
	
	土工合成材料 土工布及土工布有关产品 单位面积质量的测定方法 GB/T 13762—2009
	

	23
	厚度
	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
	土工织物厚度测定、土工膜厚度测定为必选方法

	
	
	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1—2022
	

	24
	拉伸强度（抗拉强度、断裂强力）
	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
	条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法

	
	
	土工合成材料 宽条拉伸试验方法  GB/T 15788—2017
	

	
	
	纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1—2013
	

	25
	撕裂强力
（撕破强力）
	土工合成材料测试规程 SL 235—2012 
	

	
	
	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定
GB/T 13763—2010
	

	26
	圆柱顶破强力（顶破强力）
	土工合成材料测试规程 SL 235—2012 
	

	
	
	土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法）
GB/T 14800—2010
	

	27
	伸长率（断裂伸长率）
	土工合成材料测试规程 SL 235—2012
	条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法

	
	
	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017
	

	
	
	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1—2013
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二、混凝土工程类40项
	项目/参数
	必须依据的标准名称及编号（含年号）
	备 注

	序号
	名称
	
	

	（一）水泥6项

	1
	细度
	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345—2005
	负压筛析法为必选方法

	2
	标准稠度
用水量
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2024
	试杆法（基准法）为必选方法

	3
	凝结时间
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2024
	

	4
	安定性
	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2024
	雷氏法（基准法）为必选方法

	5
	胶砂流动度
	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419—2005
	

	6
	胶砂强度
	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021
	

	（二）混凝土骨料9项

	7
	细度模数
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	8
	（砂、石）饱和
面干吸水率
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	9
	含泥量
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	10
	堆积密度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	11
	表观密度（饱和面干表观密度）
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	12
	针片状颗粒含量
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	13
	坚固性
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	14
	压碎指标
（压碎值）
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	15
	软弱颗粒含量
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	（四）混凝土和混凝土结构9项

	16
	拌和物
坍落度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	
	
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016
	

	17
	拌和物
泌水率
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	
	
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016
	

	18
	拌和物均匀性
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	19
	拌和物含气量
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	
	
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016
	

	20
	拌和物表观密度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	21
	拌和物凝结时间
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	
	
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080—2016
	

	22
	拌和物水胶比
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	水洗法和炒干法2种方法中任意1种

	23
	抗压强度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	
	
	[bookmark: _Hlk24378610]混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081—2019
	

	24
	抗折强度
（抗弯强度）
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020 
	

	（五）钢筋5项

	25
	抗拉强度
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
	

	
	
	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022
	

	
	
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024
	

	
	
	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024
	

	26
	屈服强度
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
	

	
	
	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022
	

	
	
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024
	

	
	
	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024
	

	27
	断后
伸长率
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
	

	
	
	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900—2022
	

	
	
	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024
	

	
	
	钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024
	

	28
	接头
抗拉强度
	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651—2023
	

	
	
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
	

	
	
	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27—2014
	

	
	
	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107—2016
	

	29
	反复弯曲
	金属材料 线材 反复弯曲试验方法GB/T 238—2013
	

	
	
	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839—2019
	

	（六）砂浆4项

	30
	稠度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	31
	泌水率
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	32
	表观密度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	33
	抗压强度
	水工混凝土试验规程 SL/T 352—2020
	

	（七）外加剂7项

	34
	减水率
	混凝土外加剂 GB 8076—2008
	

	
	
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080—2016
	

	35
	固体含量
（含固量）
	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023
	干燥法为必选方法

	36
	含气量
	混凝土外加剂 GB 8076—2008
	

	
	
	普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080 —2016
	

	37
	pH值
	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023
	

	38
	细度
	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077—2023
	

	39
	抗压
强度比
	混凝土外加剂 GB 8076—2008
	

	
	
	混凝土物理力学性能试验方法标准
GB/T 50081—2019
	

	40
	凝结时间差
	混凝土外加剂 GB 8076—2008
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三、金属结构类18项
	项目/参数
	必须依据的标准名称及编号（含年号）
	备注

	序号
	名称
	
	

	（一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测7项

	1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]铸锻件表面缺陷
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025
	

	
	
	铸钢铸铁件 渗透检测GB/T 9443—2019
	

	
	
	铸钢铸铁件 磁粉检测GB/T 9444—2019
	

	
	
	承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测NB/T 47013.4—2015
	

	
	
	承压设备无损检测 第5部分：渗透检测NB/T 47013.5—2015
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]钢板表面缺陷
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025
	

	
	
	热轧钢板表面质量的一般要求 GB/T 14977—2008
	

	
	
	承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 NB/T 47013.4—2015
	

	
	
	承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 NB/T 47013.5—2015
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]焊缝表面缺陷
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025
	

	
	
	承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测NB/T 47013.4—2015
	

	
	
	承压设备无损检测 第5部分：渗透检测NB/T 47013.5—2015
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]焊缝内部缺陷
	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345—2023
	

	
	
	焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1—2019
	射线检测法和衍射时差法超声检测（TOFD）2种方法中任意1种

	
	
	承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10—2015
	

	5
	表面
清洁度
	涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1—2011
	

	
	
	涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2—2008
	

	
	
	涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3—2009
	

	6
	涂料涂层
厚度
	水工金属结构防腐蚀技术规范 SL/T 105—2025
	

	7
	涂料涂层
附着力
	水工金属结构防腐蚀技术规范 SL/T 105—2025
	切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种

	
	
	防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力 （破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验GB/T 31586.1—2015
	划格法和划叉法、拉开法2种方法中任意1种

	（二）制造安装与在役质量检测4项

	8
	几何尺寸
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025
	必须具备水准仪和经纬仪，全站仪2类中任意1类

	9
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]表面缺陷（局部平面度）
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025
	

	10
	温度
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程 SL/T 582—2025
	

	11
	水压试验
	水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024  
	必须具有压力监测手段和应力监测手段

	（三）启闭机与清污机检测7项

	12
	钢丝绳缺陷
	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023
	

	
	
	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837—2023
	

	13
	硬度
	金属材料 里氏硬度试验 第1部分 试验方法GB/T 17394.1—2025
	

	14
	主梁上拱度
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
	

	15
	上翘度
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
	

	16
	挠度
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
	

	
	
	
	

	17
	行程
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
	

	18
	压力
	水工金属结构制造安装质量检验检测规程SL/T 582—2025
	



四、机械电气类18项
	项目/参数
	必须依据的标准名称及编号（含年号）
	备注

	序号
	名称
	
	

	（一）水力机械10项

	1
	流量
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	超声波法为必选方法，流速仪法、食盐浓度法（示踪法）、差压法、其他测量方法4种方法中至少1种

	
	
	小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012
	超声波流量计法为必选方法，流速仪法、差压法、压力—时间法、电磁法（电磁流量计）4种方法中至少1种

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	超声波法、压力时间法（吉普逊法）、差压法3种方法中至少1种

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005
	流速仪法、毕托管法、压力时间法（吉普逊法）、示踪法、标准差压法5种方法中至少1种

	2
	水头
（扬程）
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	水位测量、压力测量2种方法中任意1种

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	水位测量、压力测量2种方法中任意1种

	
	
	小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012
	水位测量、压力测量2种方法中任意1种

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005
	压力计、压力传感器、压差传感器、水位计4种方法中任意1种

	
	
	
	

	3
	水位
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012
	

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005
	

	4
	压力
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012
	

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005
	

	5
	空蚀及磨损（空蚀）
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008
	

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2—2007
	

	
	
	水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184—2003
	

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	

	
	
	反击式水轮机磨蚀评估导则 DL/T 444—2020
	

	6
	效率
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	小型水电站现场效率试验规程SL 555—2012
	

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005
	

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	

	7
	转速
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	小型水电站现场效率试验规程SL 555—2012
	直接法、间接法2种方法中任意1种

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005
	直接法、间接法2种方法中任意1种

	
	
	水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程GB/T 17189—2017
	

	
	
	轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020
	

	8
	噪声
	旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法GB/T 10069.1—2006
	

	
	
	泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529—2013 
	

	
	
	小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018
	

	9
	粗糙度
	涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011
	

	
	
	水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023
	

	10
	材料力学性能（抗拉强度）
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
	

	
	材料力学性能（弯曲）
	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024
	

	
	材料力学性能（延伸率）
	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021
	

	（二）电气设备8项

	11
	频率
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023
	

	
	
	三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021
	

	12
	电流
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
	

	
	
	电力设备预防性试验规程DL/T 596—2021
	

	13
	电压
	泵站现场测试与安全检测规程 SL/T 548—2025
	

	
	
	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
	

	
	
	电力设备预防性试验规程DL/T 596—2021
	

	14
	电阻
	三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023
	

	
	
	三相同步电机试验方法 GB/T 1029—2021
	

	
	
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
	

	
	
	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475—2017
	

	15
	绝缘
电阻
	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验DL/T 474.1—2018
	

	16
	励磁特性（伏安特性）
	互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017
	

	
	
	大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018
	

	17
	相位检查
	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
	

	18
	开关操作机构机械性能
	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016
	

	
	
	3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关 GB/T 3804—2017
	



五、量测类17项
	项目/参数
	必须依据的标准名称及编号（含年号）
	备 注

	序号
	名称
	
	

	1
	高程
	水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026
	水准测量法、光电测距三角高程测量法、GNSS高程测量法3种方法中任意1种

	
	
	
	

	2
	平面
位置
	水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026
	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种

	
	
	
	

	3
	建筑物纵横轴线
	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016
	

	
	
	水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026
	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种

	
	
	
	

	4
	建筑物断面几何尺寸
	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016
	

	
	
	水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026
	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种

	
	
	
	

	5
	结构构件几何尺寸
	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016
	

	
	
	水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026
	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（包含极坐标法）3种方法中任意1种

	6
	坡度
	水利工程质量检测技术规程 SL 734—2016
	

	
	
	水利水电工程测量规范 SL/T 197—2026
	GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种

	
	
	
	

	7
	平整度
	水利水电建设工程验收规程SL/T 223-2025
	

	
	
	堤防工程施工规范 SL/T 260-2025
	

	8
	水平
位移
	土石坝安全监测技术规范SL/T 551—2024
	

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	

	9
	垂直
位移
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	

	10
	接缝和裂缝开合度
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	测缝计（含配套读数仪）为必备仪器设备

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	

	11
	渗流量
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	容积法、量水堰法、流速法（大于300L/s时）3种方法中任意1种

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	容积法、量水堰法2种方法中任意1种

	12
	扬压力
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种

	
	
	水闸安全监测技术规范 SL 768—2018
	

	13
	渗透
压力
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	

	14
	孔隙水
压力
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	

	15
	应力
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	

	16
	应变
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	

	17
	地下
水位
	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551—2024
	测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种

	
	
	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601—2013
	



